岳君环评〔2022〕7号

**关于钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）环境影响报告表的审批意见**

岳阳市君山区钱粮湖镇众鑫现代农业综合开发有限公司：

你公司报送的《钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

岳阳市君山区钱粮湖镇众鑫现代农业综合开发有限公司拟在君山区钱粮湖镇六门闸社区新建3400吨/年的风干鱼加工基地项目。项目用地总面积14831.77m2，总投资2400万元，其中环保投资220万元。项目建设有两栋两层框架结构生产车间及其他配套设施，项目内容主要为市场采购鲜鱼后进行宰杀、清洗、腌制后等工序后自然风干，成品风干鱼采用R-507制冷剂储藏。根据湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制的《钱粮湖镇六门闸社区风干鱼加工基地项目（3400t/a）环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。落实环境影响评价文件提出的各项施工期污防措施，尽量缩短施工期，合理布局施工机械，对施工场地采取围挡、加盖篷布、洒水降尘等抑尘措施，禁止在大风天作业，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，减少噪声对周边环境的影响；施工期废水经沉淀后回用，生活污水依托周边居民生活污水处理设施处理；施工期固废综合利用，生活垃圾定点收集，由环卫部门统一收集处理。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流，生活污水、生产废水经隔油沉淀池+化粪池处理满足钱粮湖镇污水处理厂接纳标准后经自建污水管网排入钱粮湖镇污水处理厂进行处理，污水管网未铺设完成、废水未能接入钱粮湖镇污水处理厂前该项目不得投运。

（三）大气污染防治。合理平面布局，加强车间通风，加强厂区绿化，下脚料做到日产日清，采取有效防止措施减少污水处理设施的恶臭影响，确保恶臭污染物厂界标准符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（臭气浓度≤20）。食堂油烟废气经油烟净化处理设施处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求后，通过专用烟道排放。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准要求。

（五）固体废物污染防治。原辅材料做到日产日清，认真落实一般固废分类收集、处置和综合利用措施；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（六）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（七）污染物总量控制指标：COD≤1.5t/a、NH3-N≤0.2t/a。

二、项目建设单位应当保证环境影响评价文件的真实、可靠、有效。否则，我局将有权撤销该批复。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、湖南霖昇工程技术咨询有限公司。

四、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年8月1日